SSTP клиент

sstpc устанавливает клиентскую сторону виртуальной частной сети (VPN) с использованием протокола туннелирования защищенных сокетов (SSTP). Используйте эту программу для подключения к VPN на базе SSTP работодателя, когда PPTP и L2TP не работают.

По умолчанию sstpc устанавливает вызов SSTP к серверу SSTP, а затем запускает экземпляр pppd для управления передачей данных. Однако sstpc также может быть запущен как менеджер соединений в pppd.

–ca-cert Укажите сертификат CA, используемый для проверки сервера.

–ca-dir Укажите каталог сертификатов, содержащий сертификат CA. Если ничего не указано, используется системный каталог.

–cert-warn Игнорируйте предупреждения сертификата, такие как common name, вместо того, чтобы прерывать соединение.

–host При подключении к IP-адресу параметр host предоставит имя хоста для http, proxy и tls-ext.

–ipparam Это поможет указать сокет обратного вызова, который pppd попытается подключить обратно к sstpc , чтобы передать ключи MPPE, как согласовано. Ключи MPPE требуются для аутентификации на сервере на уровне SSL. Их можно обнулить, если MPPE не согласован. Имя формируется на основе /tmp/sstpc-<ipparam>.

–nolaunchpppd Не запускать pppd, а использовать stdin в качестве сетевого соединения. Используйте этот флаг при включении sstpc в качестве процесса соединения pppd с помощью опции pty . См . Примеры .

–password Укажите пароль для каждой командной строки вместо того, чтобы настраивать его в файле конфигурации pppd в /etc/ppp/peers.

–proxy Подключитесь к серверу SSTP через прокси в вашей сети. Синтаксис: http://[<user>:<pass>@]<domain>:port.

–priv-user Укажите пользователя с разделением привилегий для запуска sstpc

–priv-group Укажите группу разделения привилегий для запуска sstpc

–priv-dir Укажите каталог разделения привилегий для chroot-окружения для запуска sstpc

–user Укажите имя пользователя для аутентификации на сервере SSTP вместо того, чтобы настраивать его в файле конфигурации для pppd в /etc/ppp/peers.

–save-server-route Это автоматически добавит и удалит маршрут к серверу SSTP.

–uuid Укажите UUID для соединения, чтобы упростить отладку на стороне сервера.

–tls-ext Это включит расширение имени хоста TLS.