Asus - Router

Прошивки

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin.ng

https://www.snbforums.com/forums/asuswrt-merlin.42/

https://www.snbforums.com/forums/asuswrt-merlin-addons.60/

RT-AC86U

https://sourceforge.net/projects/asuswrt-merlin/files/RT-AC86U/Release/

https://lostrealm-my.sharepoint.com/personal/merlin_lostrealm_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmerlin%5Flostrealm%5Fca%2FDocuments%2FAsuswrt%2DMerlin%2FReleases%2FRT%2DAC86U

GT-AX11000

https://sourceforge.net/projects/asuswrt-merlin/files/GT-AX11000/Release/

https://lostrealm-my.sharepoint.com/personal/merlin_lostrealm_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmerlin%5Flostrealm%5Fca%2FDocuments%2FAsuswrt%2DMerlin%2FReleases%2FGT%2DAX11000

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin.ng/tree/main/release/src-rt-5.02axhnd (source)

Настройки прошивки Merlin

AMTM

Entware

Сборка

User-scripts

Iptables-tips

Patches

Настройки

Тип NAT

Full Cone NAT - использует статическое сопоставление портов, позволяя входящим соединениям от любых внешних хостов достигать внутренних устройств через один и тот же внешний порт. Этот режим идеален для онлайн-игр, P2P-приложений и сервисов вроде Skype, где требуется легкий доступ извне.

Symmetric NAT - назначает уникальную комбинацию внешнего IP-адреса и порта для каждого соединения с разными внешними назначениями. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, но может вызывать проблемы совместимости с некоторыми P2P-приложениями, так как входящие пакеты без установленного соединения блокируются.

DPI

Zapret - DPI bypass multi platform Topics (NFQWS)

Logger / syslog-ng

syslog-ng

Ошибки

No space left on device

$ admin@GT-AX11000-8220:/tmp/home/root# cat /dev/null > /jffs/.sys/TrafficAnalyzer/TrafficAnalyzer.db -sh: can't create /jffs/.sys/TrafficAnalyzer/TrafficAnalyzer.db: No space left on device

Исправления

$ nvram set jffs2_format=1 $ nvram commit $ reboot