ip

Показать список доступных IP адресов

ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 45:3b:e5:a5:69:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 45.210.65.100/24 brd 45.210.65.255 scope global eth0
inet6 6780::6e45:e5ff:fea5:69b0/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 45:3b:78:a5:69:b1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff