tcpdump

Параметры

host

src

dst

net

port, portrange 21-23

icmp

ip, ip6

Ключи

-i - Прослушиваемый интерфейс

port 9000, port 80

-A - выводить все пакеты в формате ASCII;

-c - закрыть программу после перехвата n-ого количества пакетов;

-C - при записи пакетов в файл, проверять размер файла, и если он больше заданного - создать новый файл;

-D - вывести список доступных сетевых интерфейсов;

-e - выводить информацию уровня соединения для каждого пакета, это может быть полезно, например, для отображения MAC адреса;

-f - выводить доменное имя для ip адресов;

-F - читать пакеты из файла, а не интерфейса;

-G - создавать новый файл лога через указанный промежуток времени;

-H - обнаруживать заголовки 802.11s;

-i - имя интерфейса для перехвата пакетов. Вы можете захватывать пакеты со всех интерфейсов, для этого укажите any;

-I - переключить интерфейс в режим монитора для захвата всех проходящих пакетов;

-j - установить формат Timestamp для записи пакетов;

-J - посмотреть доступные Timestamp;

-K - не проверять контрольные суммы пакетов;

-l - добавить поддержку прокрутки к выводу;

-L - вывести поддерживаемые протоколы подключения для интерфейса;

-n - не отображать доменные имена;

-r - прочитать пакеты из файла, созданного с помощью -w;

-v, -vv, -vvv - более подробный вывод;

-q - выводить минимум информации;

-w - записать вывод в файл;

-Z - пользователь, от имени которого будут создаваться файлы.

Примеры

Анализ DNS трафика

$ tcpdump -i eth0 -s0 -w resolv.pcap port 53

Анализ трафика HTTP сервера

$ tcpdump -An tcp port 80

Анализ PHP-FPM на 9000 порту

$ tcpdump -nAs 20000 -i lo tcp port 9000

Анализирует траффик удаленно через SSH с помощью Wireshark

$ ssh root@HOST tcpdump -U -s0 -w - 'not port 22' | wireshark -k -i -

UDP трафик с и на IP xxx.xxx.xxx.251 destined for port 5060:

$ tcpdump -nnvvS udp and host xxx.xxx.xxx.251 and dst port 5060

Записать в файл mbill251 весь трафик с хоста xxx.xxx.xxx.251 за исключением трафика ssh

$ tcpdump -n -i eth0 host xxx.xxx.xxx.251 -vvv and not port 22 -w /home/mbill251

Прослушать порт 5060 с ip xxx.xxx.xxx.251

$ tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 and host xxx.xxx.xxx.251 -vvv -w /usr/local/tcpdumplog/log $ tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 1720 and host xxx.xxx.xxx.251 -vvv -w /usr/local/tcpdumplog

H.323 сигналинг ловим с двух IP. В таком виде с двух IP отказалось снимать, может быть OR нужно было поставить.

$ tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 1720 and host xxx.xxx.164.1 and host xxx.xxx.107.1 -vvv -w /usr/local/tcpdumplog/logfile

перечислить доступные интерфейсы (которые можно прослушивать при помощи опции -i)

tcpdump -D

посмотреть трафик одного хоста:

tcpdump host 1.2.3.4

посмотреть трафик на порте:

tcpdump src port 80

посмотреть IP трафик на хост:

tcpdump ip host 1.2.3.4

посмотреть ARP трафик на хост:

tcpdump arp host 1.2.3.4

посмотреть RARP трафик на хост:

tcpdump rarp host 1.2.3.4

посмотреть трафик, кроме хоста unixserver:

tcpdump not host unixserver

посмотреть трафик на server1 и server2

tcpdump host server1 or host server2

посмотреть содержимое пакетов на интерфейсе tun0 на хост ya.ru

tcpdump -X -i tun0 host ya.ru

подсмотреть номера и пароли к icq

tcpdump -X -i fxp1 port aol

посмотреть содержимое пакетов на интерфейсе tun0 на хост ya.ru

посмотреть содержимое пакетов на интерфейсе tun0 на хост ya.ru, при этом прочитать из каждого пакета по 1500 байт и не преобразовывать IP в имя хоста

tcpdump -X -s 1500 -n -i tun0 host ya.ru

Анализ

tcpdump -n -i eth0 -l | tee resolv.pcap

затем Wireshark

Ссылки

http://www.lexpr.ru/tcpdump

http://storm.in.ua/a2/analiz-setevogo-trafika-s-pomoschyu-Tcpdump.html

http://www.inattack.ru/article/analiz-trafika-pri-pomoschi-tcpdump-chas/266.html#.UIpnsYKCgUA