Zotac ID41 (Plus)

Скачать и установить настройки

Configfiles

Исправить зависание сети

nano /storage/.config/modprobe.d/blacklist.conf

blacklist xhci_hcd

xhci_hcd - отвечает за usb3, но почемуто вешает сетевые интерфейсы Отключить драйвер rmmod xhci_hcd, после перезагрузки драйвер обратно включится

SSH

nano /storage/.config/ssh_enable

on

Audio

Получить список звуковых карт

aplay -l

lspci | grep -i audio

amixer scontrols

hwinfo –sound

alsamixer

**** Список PLAYBACK устройств ****
карта 0: PCH [HDA Intel PCH], устройство 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 0: PCH [HDA Intel PCH], устройство 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 1: Pro [SB X-Fi Surround 5.1 Pro], устройство 0: USB Audio [USB Audio]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 1: Pro [SB X-Fi Surround 5.1 Pro], устройство 1: USB Audio [USB Audio #1]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0

Проверить вывод звука

speaker-test -D plughw:1,9 -с 2
* Параметр "-c 2" говорит о том, что мы проверяем 2 колонки/динамика.

Настроить в системе

nano /storage/.config/asound.conf

pcm.!default {
type hw
card 1
device 9
}
pcm:iec958 hdmi:NVidia

Настраиваем XBMC

Вывод звука – Аналоговый

Устройство вывода звука – По умолчанию (ALSA)

иди задаем в ручном режиме plughw:1,9