Установка на Pavilion dv6

HP Pavilion dv6-6c55er A7N65EA Core i7-2670QM 2.2GHz 8192M 1T DVD-RW Radeon HD7690M XT WiFiBt 15.6" 7HP

Настройка sshd

Настройка консоли

nano /etc/vconsole.conf

KEYMAP=ru
FONT=UniCyr_8x16

Прописываем systemd

nano /etc/udev/all-vcs-set.sh

#!/bin/sh
. /etc/locale.conf
export LANG
VCS=/usr/lib/systemd/systemd-vconsole-setup
$VCS
for VC in /dev/vcs[0-9]*
do $VCS /dev/tty${VC#/dev/vcs}
done

Установка ATI

Intel

AMD Radeon HD 7690M

pacman -Syu xf86-video-ati

Установка пакетов

pacman -Syu mc

Настройка X

pacman -Suy xorg xorg-xinit