Asus WL167g V3 on Debian GNU/Linux

http://ru.asus.com/Networks/Wireless_Adapters/WL167g/#download

http://wiki.debian.org/rtl819x

Установка

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

aptitude update

aptitude install firmware-realtek wireless-tools

wget ftp://ftp.dlink.com/Wireless/dwa130_revC/Drivers/dwa130_revC_drivers_linux_006.zip

unzip dwa130_revC_drivers_linux_006.zip

mkdir -p /usr/local/lib/firmware/RTL8192U

cp rtl8192u_linux_2.6.0006.1031.2008/firmware/RTL8192U/* /usr/local/lib/firmware/RTL8192U

Проверка

iwconfig

Автозапуск

nano /etc/init.d/start_wifi

#!/bin/bash
iwconfig wlan0 essid "dd-wrt"
ifconfig wlan0 up

ln -s /etc/init.d/start_wifi ./S99start_wifi