CREATIVE Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro

http://alsa.opensrc.org/Usb-audio#Creative_USB_X-Fi_Surround_5.1

Настройка пульта/колеса

Колёсико генерирует события как и пульт, т.е. их нужно тоже снимать LIRCом. Лирк запускать с параметрами "-H alsa_usb -d hw:Pro"

lirc

nano /etc/lirc/lircd.conf

begin remote
name Creative_RM820
bits 8
eps 30
aeps 100
one 0 0
zero 0 0
gap 103993
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
KEY_DOWN 0x32
KEY_UP 0x31
KEY_LEFT 0x27
KEY_RIGHT 0x28
KEY_OK 0x30
KEY_VOLUMEUP 0x2B
KEY_VOLUMEDOWN 0x2C
KEY_MUTE 0x2A
KEY_POWER 0x29
KEY_MENU 0x1B
KEY_FASTFORWARD 0x36
KEY_REWIND 0x35
KEY_PLAYPAUSE 0x2F
KEY_SHUFFLE 0x3B
KEY_EXIT 0x1A
KEY_REDO 0x3C
end codes
end remote