HP LaserJet Pro M104

Найдите, где находится кнопка беспроводной связи (Wi-Fi). На этой модели она часто совмещена с кнопкой питания или расположена отдельно на верхней панели.

Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ эту кнопку Wi-Fi в течение 2-3 секунд, пока индикатор (светодиод) не начнет мигать.

Это переводит принтер в режим "раздачи" собственной Wi-Fi сети для настройки.

Найдите в списке доступных WIFI сеть с названием, начинающимся на "HP Setup" или "DIRECT-xx-HP LaserJet Pro M104".

Откройте приложение HP Smart. Оно автоматически обнаружит принтер, готовый к настройке, и проведет вас через шаги по подключению его к вашей домашней сети Wi-Fi