NFQWS

https://github.com/bol-van/zapret

$ ./install_easy.sh

Выбираем имя внутреннего сетевого интерфейса (LAN), br0 - обычно в роутере:

Но заворот трафика на nfqws происходит всегда после маршрутизации, поэтому к нему применима только фильтрация по WAN, так что LAN в этом режиме работы неважен.