X-RAY UI плагин XRAY-Core для роутеров ASUS

600

Режимы OFF — весь перехваченный трафик идёт в Xray. Правила маршрутизации работают полностью.

BYPASS — из конфига извлекаются домены правил с типом outbound freedom. Трафик на эти домены не попадает в Xray и идёт напрямую. Например, правило domain:ru → freedom означает, что весь трафик на .ru обходит Xray. Остальной трафик попадает в Xray.

REDIRECT — обратно BYPASS. Извлекаются домены правил с типом outbound не freedom, и только этот трафик направляется в Xray. Например, правило geosite:youtube → proxy означает, что только трафик YouTube попадёт в Xray, а всё остальное пойдёт напрямую.